Diffusion : Membres ADRASEC 90 uniquement.

***   Programme FNRASEC (V1.72) F5BU   ***

Position calculée de la balise (par le programme) : LT 291 / 927
Position réelle de la balise : LT 281 / 917
Distance entre les 2 = 1.4 km

N°= de relevés et noms	Coord UTM	Lieu	Sig	Azi rel
(en °)	Dist
(en km)	Azi th
(en °)	Ecart
(en °)	Ecart
(en km)	
P 1 JAE - Albert	LT 358 810	Salbert	53	338	13.2	323	-15	3.4	
P2 PLC - Micheline	LT 275 840	Ban de Champagney	51	008	7.7	003	-5	0.7	
P 3 ZV - Roger	LT 298 898	Nord de Plancher Bas	51	310	2.5	317	7	0.3	
P 4 ZV - Roger	LT 289 919	O de Plancher les Mines	54	010	0.8	254	116	!	
P 5 ZV - Roger	LT 302 947	Belfahy	52	210	3.7	213	3	0.2	
P 6 ZV - Roger	LT 302 947	Belfahy	52	255	3.7	213	-42	2.5	
P 7 ZV - Roger	LT 302 951	Belfahy	52	230	4	210	-20	1.4	
P 8 ZV - Roger	LT 302 951	Belfahy	53	217	4	210	-7	0.5	
P 9 PY - Michel	LT 380 990	Ballon d’Alsace	51	230	12.3	232	2	0.4	
P 10 JAE - Albert	LT 289 919	O de Plancher les Mines	55	340	0.8	254	-86	!	
P11 SRX - PLB - JL	LT 206 976	Melay	41	115	9.5	126	11	1.8	
P 12SRX - PLB - JL	LT 206 976	Melay	51	125	9.5	126	1	0.2	
P 13 ZV - Roger	LT 298 934	Sud de Belfahy	54	235	2.4	223	-12	0.5	
P 14 PEK – J. Paul	LT 278 968	S E de Servance	0	--	5.1	175	--	--	
P15 SRX - PLB - JL	LT 256 947	N E de Fresse	53	130	3.9	139	9	0.6	
P 16 JAE - Albert	LT 336 936	Planche des Belles Filles	55	255	5.8	249	-6	0.6	
P17 PLC - Michelin	LT 282 927	Nord de la Chevestraye	59	--	1	184	--	--	
P 18 PEK – J. Paul	LT 290 960	La Bessotte	0	--	4.4	190	--	--	
P 19 JAE - Albert	LT 329 932	Planche des Belles Filles	56	225	5	251	26	2.2	
P 20 ZV - Roger	LT 296 934	Sud de Belfahy	59	220	2.3	220	0	0	
P21 PLC - Michelin	LT 282 927	Nord de la Chevestraye	59	195	1	184	-11	0.2	
P 22 ZV - Roger	LT 292 931	S O de Belfahy	59	225	1.8	216	-9	0.3	
P23 PLC - Michelin	LT 280 917	Bois des Habitants	59	--	0.1	88	--	--	
P24 SRX - PLB - JL	LT 283 920	La Chevestraye	59	210	4	212	2	0.1	

Explications du tableau.
	Colonne 1 = n° et nom du relevé.
	Colonne 2 et 3 = coordonnées UTM et lieu du relevé.
	Colonne 4 = force du signal.
	Colonne 5 = l'azimut que vous avez relevé.
	Colonne 6 = la distance entre vous et la balise.
	Colonne 7 = l'azimut théorique (calculé par le programme) que vous trouveriez si il n'y avait
pas d'obstacles, réflexions, ou erreurs d'interprétation.
	Colonne 8 = l'écart entre l'azimut théorique et l'azimut relevé (az th - az rel).
			Un signe + indique que vous avez "tiré" trop à gauche.
			Un signe - indique que vous avez "tiré" trop à droite.
	Colonne 9 = la distance à laquelle « passe » votre relevé de la balise.
Elle est égale à : distance x sin (écart).

Remarques : Afin d'apprécier la précision de vos relevés, il faut prendre en compte l'écart en ° et l'écart en km
Conclusion de l’exercice.

En plus des conclusions « officielles ».

La précision des relevés est moyenne.

Les relevés P 4 et P 10 sont 2 relevés qui ont été fait au même endroit. Dans les cas, le relevé est faux. Même si ils ont été fait très proches de la balise (800 m), celle ci est masquée.

Le PC a été très efficace. De part sa situation géographique par rapport à la balise, Christian F6EMA a pu faire le PC depuis son QRA. Il a pu en apprécier les nombreux avantages (place pour étendre les cartes, lumière…), et nous mettrons en place les moyens pour favoriser les PC au QRA ou à la préfecture.
Le principal problème à résoudre est que le PC doit entendre toutes les stations.

L’expérience de l’équipe « libre » est à refaire lors d’un prochain exercice, car celle ci n’a pas eu toute la liberté dont elle avait besoin.

Au cours de ses nombreuses années, nous avons vu que certaines configurations (P.C. ; équipes de recherche …) fonctionnent mieux que d’autres. Cette remarque a fait l’objet d’une longue discussion lors du débriefing, car nos exercices sont aussi fait pour se former à différents postes.
Afin de respecter ces 2 points, le bureau vous propose d’étudier une configuration « type SATER », qui sera testée, en exercice, une fois par an.
Cette configuration définira, en autre, qui est au PC, qui va à tel point haut ….

Les autres exercices seront fait comme ceux que nous faisons aujourd’hui.

Amitiés à tous et encore merci de votre participation active.

F1SRX, le 30/12/01